**自动售货设备定期检查、维护制度**

为了自动售货机更好的运作，减少故障的发生，提高自动售货机的使用寿命，要求自动售货机使用者必须做好以下维护工作：为了安全，请在机器保养前，将电源插头拔掉。

1.保持机器清洁使用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来清洁机身、货道托盘等铁件及塑料件，清洁开关、显示屏等电气件的时候，请使用干抹布，机器表面沾的水，请用干布擦净警告：不要使用硬毛刷、钢丝刷，也不要使用去污粉、汽油、香蕉水等有机溶剂、热水或酸、碱来清洁机器；清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。

2.检查按键、退币按钮是否正常工作；

3.检查找零硬币/纸币、货物是否充足并及时补充找零硬币/纸币及货物。

4.定期检查门锁、机械部件、齿轮是否工作顺畅。

5.检查紧固件是否松动，发现松动及时拧紧。

6.每一个月请专业人员清除一次冷凝器的灰尘。打开机器大门，用吹风机或者吸尘器对准货道托盘下面的冷凝器将灰尘清除。定期清除机器背部及底部铁丝网上的灰尘。